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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawy  instalacji i uruchomienia PRZYŁÓŻKOWGO ROTORA DO ĆWICZEŃ AKTYWNO-PASYWNYCH 
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442
	
	

	Parametry wymagane
	 

	Moduł do terapii kończyn górnych 
	 

	Komplet miękko wyściełanych pedałów terapeutycznych z dodatkową stabilizacja łydek i podudzi
	 

	Dodatkowe chwyty terapeutyczne z zabezpieczeniem przedramion 
	 

	Tablet biofeedback z grami i filmami motywującymi / Pełne raportowanie ćwiczeń
	 

	Aparat dla dorosłych i dzieci - Wzrost pacjenta 120 – 200 cm
	 

	Waga pacjenta max 180kg
	 

	Pilot sterujący z ekranem 2,7”
	 

	Bez narzędziowy system wpięcia akcesoriów
	 

	Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów  (terapia kończyn dolnych lub górnych) 
	 

	Automatyczne rozpoznawanie promienia obrotu
	 

	Dwa niezależne promienie obrotu
	 

	Możliwość ćwiczenia przy ustawieniu różnych promieni obrotu dla kończyny lewej i prawej
	 

	Możliwy trening jednej kończyny
	 

	Pedały terapeutyczne ze stabilizacją łydek 
	 

	Paski mocujące stopy
	 

	Funkcja ułatwiająca wpięcie  kończyn 
	 

	Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego
	 

	Funkcja zmiany kierunku ćwiczenia
	 

	Funkcja wykrywania aktywności pacjenta
	 

	Bieżący pomiar ilości obrotów
	 

	Bieżący pomiar zużytej energii
	 

	Bieżący pomiar osiąganego dystansu
	 

	Bieżący pomiar czasu ćwiczenia
	 

	Ustawienie kierunku rotacji
	 

	Ustawienie czułości wykrywania spastyki
	 

	Wybór programu rozluźniania spastyki
	 

	Ustawienie prędkości ruchu biernego
	 

	Wyłącznik w sterowniku
	 

	System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku
	 

	Elektryczna regulacja wysokości 118 cm – 158 cm
	 

	Czujniki wysokości rotora : dla pacjenta i dla łóżka
	 

	Gniazdo i przewód wyrównania potencjałów – bezpieczeństwo dla pacjentów podłączonych do innych urządzeń np. respirator
	 

	Moc silnika 300W / nowoczesny silnik bezszczotkowy
	 

	Duże kółka transportowe 
	 

	
	



	Lp. 
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	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 10-07-2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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