**SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ**

**Spis treści**

[**Tabela 1. Drukarka monochromatyczna A4, bez wydruku podążającego, LAN, WIFI – TYP 1** 2](#_Toc16173847)

[**Tabela 2. Drukarka MFP monochromatyczna A4, wydruk podążający, LAN, WIFI, FAKS, obsługa Xerrex – TYP 2** 4](#_Toc16173848)

[**Tabela 3. Drukarka MFP kolor A4, wydruk podążający, LAN, WIFI, FAKS, obsługa Xerrex – TYP 3** 6](#_Toc16173849)

[**Tabela 4. Drukarka MFP kolor A3, wydruk podążający, LAN, obsługa Xerrex - średnio wydajna – TYP 4** 8](#_Toc16173850)

[**Tabela 5. Drukarka MFP mono A3, wydruk podążający, LAN, obsługa Xerrex – wysokowydajna – TYP 5** 10](#_Toc16173851)

[**Tabela 6. Drukarka kolor A4 bez wydruku podążającego, LAN, WIFI – TYP 6** 12](#_Toc16173852)

**Tabela 1. Drukarka monochromatyczna A4, bez wydruku podążającego, LAN, WIFI – TYP 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka monochromatyczna A4, bez wydruku podążającego, LAN, WIFI** - przeznaczone do pracy przy pacjencie, wydruk recept, skierowań, innych potrzebnych dokumentów.  | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. drukowanie,
	3. Technologia wydruku laserowa - mono,
	4. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
		3. WIFI IEEE 802.11 b/g/n,
			1. Bezpieczeństwo sieciowe: standard WPA2 Enterprise (IEEE 802.1X),
			2. Bezpieczeństwo sieciowe: protokół PEAP,
	5. Panel sterowania
		1. Kolorowy wyświetlacz dotykowy,
	6. Prędkość druku jednostronnego A4 min. 43 str./min.,
	7. Czas wydruku pierwszej strony max. 8 s,
	8. Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym max. 55 dB,
	9. Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi,
	10. Automatyczny druk dwustronny w formacie A4,
	11. Ilość automatycznych podajników w standardzie min. 2,
	12. Podajnik papieru (standardowy) min. 500 arkuszy 80 g/m2,
	13. Podajnik papieru (podajnik uniwersalny) min. 50 arkuszy 80 g/m2,
	14. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 75 g/m2 – 120g/m2,
	15. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 75 g/m2 – 120g/m2,
	16. Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, DL,
	17. Toner w zestawie: oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	18. Maksymalne obciążenie miesięczne min. 100 000 str.,
	19. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10 - 32/64 bit (sterowniki do systemów operacyjnych).
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w **Załączniku 1d**.
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |

**Tabela 2. Drukarka MFP monochromatyczna A4, wydruk podążający, LAN, WIFI, FAKS, obsługa Xerrex – TYP 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka wielofunkcyjna A4, wydruk podążający, LAN, WIFI, FAKS, obsługa AMMS** - przeznaczone do pracy wspólnej, wydruk recept, skierowań, innych potrzebnych dokumentów. Obsługa skanowania z panelu zintegrowana z wewnętrznym systemem Szpitala | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. kopiowanie,
		2. drukowanie,
		3. kolorowy skaner sieciowy,
		4. faks,
	3. Technologia wydruku laserowa-mono,
	4. Skaner automatyczny dupleksowy,
	5. Panel sterowania:
		1. kolorowy wyświetlacz dotykowy,
		2. wyświetlacz o przekątnej min. 7 cali,
		3. menu w języku polskim,
	6. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
		3. WIFI IEEE 802.11b/g/n,
			1. Bezpieczeństwo sieciowe: standard WPA2 Enterprise (IEEE 802.1X),
			2. Bezpieczeństwo sieciowe: protokół PEAP,
	7. Prędkość druku jednostronnego A4 min. 35 str./min,
	8. Czas wydruku pierwszej strony (po wejściu do stanu gotowości) max. 6 s,
	9. Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi,
	10. Rozdzielczość skanowania (optyczna) min. 600 x 600 dpi,
	11. Pamięć RAM min. 2 GB,
	12. Dysk twardy min. 320 GB,
	13. W przypadku awarii lub zwrotu urządzenia drukującego zaoferowanego w tym Postępowaniu, nośniki danych pozostaną u Zamawiającego,
	14. Automatyczny druk dwustronny formacie A4,
	15. Ilość automatycznych podajników drukarki w standardzie min. 2,
	16. Podajnik papieru (standardowy) min. 500 arkuszy 80 g/m2,
	17. Podajnik papieru (podajnik uniwersalny) min. 50 arkuszy 80 g/m2,
	18. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	19. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 60 g/m2 – 120g/m2,
	20. Obsługiwane formaty papieru: A4, A6, DL,
	21. Toner w zestawie oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	22. Oryginalna podstawa producenta urządzenia umożliwiająca pracę (pulpit roboczy) na wysokości 100-120 cm od podłoża,
	23. Oświadczenie firmy Xerrex o kompatybilności urządzenia z oprogramowaniem Xerrex Scan Manager,
	24. Możliwość instalacji aplikacji Xerrex bezpośrednio na urządzeniu,
	25. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10 - 32/64 bit (sterowniki do systemów operacyjnych).
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w załączniku 1d.
	2. Oświadczenie firmy Xerrex o kompatybilności urządzenia z oprogramowaniem Xerrex Scan Manager.
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |
| 3 | Wydruk podążający:* 1. Obsługa wydruku podążającego,
	2. Obsługa kart zbliżeniowych posiadanych przez Zamawiającego: standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K,
 | **Parametr wymagany**Obsługa wydruku podążającego:………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*)Obsługa kart zbliżeniowych standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*) |

**Tabela 3. Drukarka MFP kolor A4, wydruk podążający, LAN, WIFI, FAKS, obsługa Xerrex – TYP 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka kolorowa A4, wydruk podążający LAN, WIFI, FAKS, obsługa AMMS** - przeznaczone do pracy wspólnej, w sekretariatach klinik, wydruk potrzebnych dokumentów. Obsługa skanowania z panelu zintegrowana z wewnętrznym systemem szpitala | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. kopiarka,
		2. drukowanie,
		3. kolorowy skaner sieciowy,
		4. faks,
	3. Technologia wydruku laserowa - kolor,
	4. Skaner automatyczny dupleksowy,
	5. Panel sterowania:
		1. kolorowy wyświetlacz dotykowy,
		2. wyświetlacz o przekątnej min. 7 cali,
		3. menu w języku polskim,
		4. możliwością regulacji pochyłu wyświetlacza,
	6. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
		3. WIFI IEEE 802.11b/g/n,
			1. Bezpieczeństwo sieciowe: standard WPA2 Enterprise (IEEE 802.1X),
			2. Bezpieczeństwo sieciowe: protokół PEAP,
	7. Prędkość druku min. 30 str./min,
	8. Czas wydruku pierwszej strony mono (po wejściu do stanu gotowości) A4 max. 6 s,
	9. Rozdzielczość druku min. 600 x 600 dpi,
	10. Rozdzielczość skanowania (optyczna) min. 600 x 600 dpi,
	11. Pamięć RAM min. 1.5 GB,
	12. Dysk twardy min. 320 GB,
	13. W przypadku awarii lub zwrotu urządzenia drukującego zaoferowanego w tym Postępowaniu, nośniki danych pozostaną u Zamawiającego,
	14. Automatyczny druk dwustronny formacie A4,
	15. Ilość automatycznych podajników drukarki w standardzie min. 2,
	16. Podajnik papieru (standardowy) min. 250 arkuszy 80 g/m2,
	17. Podajnik papieru (podajnik uniwersalny) min. 50 arkuszy 80 g/m2,
	18. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	19. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 60 g/m2 – 120g/m2,
	20. Obsługiwane formaty papieru: A4, A6, DL,
	21. Bezpośredni wydruk z pamięci USB,
	22. Toner w zestawie oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	23. Oryginalna podstawa producenta urządzenia umożliwiająca pracę (pulpit roboczy) na wysokości 100-120 cm od podłoża,
	24. Możliwość instalacji aplikacji Xerrex bezpośrednio na urządzeniu,
	25. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w załączniku 1d.
	2. Oświadczenie firmy Xerrex o kompatybilności urządzenia z oprogramowaniem Xerrex Scan Manager,
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |
| 3 | Wydruk podążający:* 1. Obsługa wydruku podążającego,
	2. Obsługa kart zbliżeniowych posiadanych przez Zamawiającego: standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K,
 | **Parametr wymagany**Obsługa wydruku podążającego:………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*)Obsługa kart zbliżeniowych standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*) |

**Tabela 4. Drukarka MFP kolor A3, wydruk podążający, LAN, obsługa Xerrex - średnio wydajna – TYP 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka kolorowa A3, wydruk podążający, LAN, obsługa AMMS Średnio wydajna** - przeznaczone do pracy wspólnej, w sekretariatach klinik, wydruk potrzebnych dokumentów. Obsługa skanowania z panelu zintegrowana z wewnętrznym systemem szpitala,  | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. kopiarka,
		2. drukowanie,
		3. kolorowy skaner sieciowy,
		4. faks,
	3. Technologia wydruku laserowa - kolor,
	4. Skaner automatyczny dupleksowy,
	5. Panel sterowania:
		1. kolorowy wyświetlacz dotykowy,
		2. wyświetlacz o przekątnej min. 7 cali,
		3. menu w języku polskim,
	6. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
	7. Prędkość druku A4 min. 26 str./min,
	8. Czas wydruku pierwszej strony (po wejściu do stanu gotowości) max. 11 s,
	9. Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi,
	10. Rozdzielczość skanowania (optyczna) min. 600 x 600 dpi,
	11. Pamięć RAM min. 1.5 GB,
	12. Dysk twardy min. 320 GB,
	13. W przypadku awarii lub zwrotu urządzenia drukującego zaoferowanego w tym Postępowaniu, nośniki danych pozostaną u Zamawiającego,
	14. Automatyczny druk dwustronny formacie min. A3,
	15. Ilość automatycznych podajników w standardzie min. 3,
	16. Podajniki papieru A3 min. 500 arkuszy 80 g/m2 min. 2 szt.,
	17. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	18. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	19. Obsługiwane formaty papieru: A4, A3, DL,
	20. Bezpośredni wydruk z pamięci USB,
	21. Toner w zestawie oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	22. Oryginalna podstawa producenta urządzenia umożliwiająca pracę (pulpit roboczy) na wysokości 100-120 cm od podłoża,
	23. Możliwość instalacji aplikacji Xerrex bezpośrednio na urządzeniu,
	24. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w załączniku 1d.
	2. Oświadczenie firmy Xerrex o kompatybilności urządzenia z oprogramowaniem Xerrex Scan Manager
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |
| 3 | Wydruk podążający:* 1. Obsługa wydruku podążającego,
	2. Obsługa kart zbliżeniowych posiadanych przez Zamawiającego: standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K,
 | **Parametr wymagany**Obsługa wydruku podążającego:………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*)Obsługa kart zbliżeniowych standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*) |

**Tabela 5. Drukarka MFP mono A3, wydruk podążający, LAN, obsługa Xerrex – wysokowydajna – TYP 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka monochromatyczna A3, wydruk podążający, LAN, obsługa AMMS** - przeznaczone do pracy wspólnej, w rejestracji SOR, wydruk potrzebnych dokumentów. Obsługa skanowania z panelu zintegrowana z wewnętrznym systemem szpitala | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. kopiarka,
		2. drukarka sieciowa,
		3. kolorowy skaner sieciowy,
		4. faks,
	3. Technologia wydruku laserowa - kolor,
	4. Skaner automatyczny dupleksowy,
	5. Panel sterowania:
		1. kolorowy wyświetlacz dotykowy,
		2. wyświetlacz o przekątnej min. 7 cali,
		3. menu w języku polskim,
	6. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
	7. Prędkość druku A4 min. 56 str./min,
	8. Czas wydruku pierwszej strony (po wejściu do stanu gotowości) max. 10 s,
	9. Rozdzielczość druku 1200x1200dpi,
	10. Rozdzielczość skanowania (optyczna) min. 600 x 600 dpi,
	11. Pamięć RAM min. 1.5 GB,
	12. Dysk twardy min. 320 GB,
	13. W przypadku awarii lub zwrotu urządzenia drukującego zaoferowanego w tym Postępowaniu, nośniki danych pozostaną u Zamawiającego,
	14. Automatyczny druk dwustronny formacie A3,
	15. Ilość automatycznych podajników w standardzie min. 3,
	16. Podajniki papieru min. 500 arkuszy A3 80 g/m2 min. 2 szt.,
	17. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	18. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	19. Obsługiwane formaty papieru: A4, A3, DL,
	20. Bezpośredni wydruk z pamięci USB,
	21. Toner w zestawie oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	22. Oryginalna podstawa producenta urządzenia umożliwiająca pracę (pulpit roboczy) na wysokości 100-120 cm od podłoża,
	23. Możliwość instalacji aplikacji Xerrex bezpośrednio na urządzeniu,
	24. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w załączniku 1d.
	2. Oświadczenie firmy Xerrex o kompatybilności urządzenia z oprogramowaniem Xerrex Scan Manager
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |
| 3 | Wydruk podążający:* 1. Obsługa wydruku podążającego,
	2. Obsługa kart zbliżeniowych posiadanych przez Zamawiającego: standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K,
 | **Parametr wymagany**Obsługa wydruku podążającego:………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*)Obsługa kart zbliżeniowych standard 13,56 MHz Mifare Classic 1K/4K………………………………………………..(*wpisać TAK lub NIE*) |

**Tabela 6. Drukarka kolor A4 bez wydruku podążającego, LAN, WIFI – TYP 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka kolor A4 bez wydruku podążającego, LAN, WIFI** - przeznaczone do pracy przy urządzeniach medycznych, wydruk kolorowych wyników badań | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….………………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania:* 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nieużywane, nierefabrykowane,
	2. Funkcje:
		1. drukowanie,
	3. Technologia: wydruk kolorowy
	4. Panel sterowania:
		1. kolorowy wyświetlacz dotykowy,
		2. wyświetlacz o przekątnej min. 4 cali,
		3. menu w języku polskim,
	5. Interfejsy:
		1. USB 2.0,
		2. Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
		3. WIFI IEEE 802.11 b/g/n,
	6. Prędkość druku A4 min. 34 str./min,
	7. Czas wydruku pierwszej strony (po wejściu do stanu gotowości) max. 7s,
	8. Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi,
	9. Automatyczny druk dwustronny formacie A4,
	10. Ilość automatycznych podajników w standardzie min. 2,
	11. Podajniki papieru min. 250 arkuszy 80 g/m2 min. 1 szt.,
	12. Gramatura obsługiwanego papieru z podajnika standardowego nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	13. Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej nie gorsza niż 60 g/m2 – 120 g/m2,
	14. Obsługiwane formaty papieru: A4, DL,
	15. Bezpośredni wydruk z pamięci USB,
	16. Toner w zestawie oryginalny producenta urządzenia drukującego,
	17. Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7/10.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu** z załącznika nr 1a, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Oświadczenie producenta urządzenia o autoryzacji handlowej i serwisowej zgodnie ze wzorem w załączniku 1d.
 | **Wymagane oświadczenia zgodnie** **z pkt. 6.5 specyfikacji.** |