**ARKUSZ CENOWY**

**Tabela 1. Komputery z systemem operacyjnym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba [szt.]** | **Cena brutto** | **Producent, model, rok produkcji** |
| *1* | | *2* | *3* | *4 (kol. 2 x kol. 3)* | *5* |
| **Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym** | | …………..…….. | 150 | …………..…….. | …………………………………………………….. |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | | | | **Podzespół/Parametr oferowany (podać)** |
| 1 | Procesor wersja BOX   1. o wydajności - minimum 4030 pkt. w teście cpubenchmark.net   (Wynik aktualny na 20.01.2017 r., patrz str. 9-12 – Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę procesor z załączoną poniżej tabelą).   1. karta graficzna zintegrowana, ze wsparciem dla Directx 2. kompatybilny z płytą główną z pozycji nr 2 | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 2 | Płyta główna ATX lub micro ATX   1. min. 2 gniazda pamięci DDR4 min. 2133 MHz 2. min. jeden port DVI-D 3. min. jeden port D-sub (VGA) 4. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 5. karta sieciowa (LAN port RJ45) Ethernet 10/100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą 6. min. jedno złącze PCI-Express x 1 7. min. jedno złącze PCI-Express x 16 8. min. 2 x SATA III 9. min. 2 x SATA II 10. min. 2 zewnętrzne porty USB 2.0 11. min. 2 zewnętrzne porty min. USB 3.0 12. min. 1 złącze wewnętrzne USB 2.0 (obsługa dodatkowych 2 portów USB 2.0) 13. min. 1 złącze wewnętrzne min. USB 3.0 (obsługa dodatkowych 2 portów min. USB 3.0) 14. możliwość rozszerzenia pamięci do min. 16 GB 15. wszystkie kondensatory polimerowe (nie dotyczy strefy audio) 16. chipset chłodzony pasywnie 17. płyta główna zgodna z systemem Windows 7, 8, 8.1, 10 | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 3 | Pamięć RAM   1. min. 8 GB (1 x 8192 MB) DDR4 >=2133 MHz 2. kompatybilna z oferowaną płytą główną | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 4 | Zasilacz ATX wraz z kablem zasilającym (wtyk „unischuko”, długość min. 1,5 m)   1. zgodny z ATX 2.2 o mocy min. 425 W 2. złącza: min. 3xMolex, 2xSATA 3. złącza zasilania płyty głównej w oplocie, ilość pinów 24 szt. 4. średnica wentylatora min. 120 mm 5. niezawodność MTBF min. 100 tys. godzin 6. posiadający zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przed zbyt wysokim prądem, przed zbyt wysokim napięciem, przed przegrzaniem, przed zbyt niskim napięciem 7. certyfikat 80 PLUS potwierdzony przez Ecova Plug Load Solutions (zasilacz ma być wymieniony na stronie <https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>) | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**……………………………………………... |
| 5 | Obudowa   1. obsługująca standardy: ATX lub micro ATX w kolorze czarnym (dopuszczalne są elementy srebrne lub szare). 2. zatoki zewnętrzne min. 1 x 5.25", min. 1 x 3.5" 3. możliwość montażu wewnętrznych urządzeń min. 1 x 2,5” oraz min. 1 x 3,5” 4. obudowa posiada dodatkowy wlot powietrza z boku. 5. na froncie obudowy aktywne min. 2 porty USB 2.0, w połowie wysokości lub wyżej. 6. na froncie obudowy aktywne min. 1 port USB 3.0, w połowie wysokości lub wyżej. | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 6 | Dysk twardy   1. SSD 2.5”, 2. pojemność min. 240 GB, interfejs SATA III 3. kości pamięci typu: MLC NAND 4. szybkość zapisu min. [MB/s]: [500](http://www.morele.net/komputery/laptopy/dyski-ssd-518/,,,,,,,,,,15385O1070430/) 5. szybkość odczytu min. [MB/s]: [500](http://www.morele.net/komputery/laptopy/dyski-ssd-518/,,,,,,,,,,15384O1070470/) | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 7 | Napęd optyczny   1. nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA wraz z odpowiednim oprogramowaniem do nagrywania 2. z możliwością odtwarzania płyt 8 cm 3. w kolorze obudowy | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 8 | Klawiatura z interfejsem USB :   1. niskoprofilowe klawisze, standard QWERTY, czytelne klawisze, 2. składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie, 3. odporność na zalanie płynami (płyn wypływa na zewnątrz klawiatury) - **parametr zaproponowanej klawiatury ma być dostępny do weryfikacji na stronie www producenta**, 4. klawiatura z trwałym (nieścieralnym) opisem klawiszy, 5. długość kabla min. 1,5 [m] (jednolity kabel), 6. kolor: czarny 7. klawiatura wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), wydzielona część numeryczna w prawej części klawiatury | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**……………………………………………… |
| 9 | Mysz pełnowymiarowa z interfejsem USB   1. optyczna z rolką do przewijania, 2. obsługa funkcji 3 klawiszy, 3. długość kabla min. 1,80 [m] (jednolity kabel) 4. rozmiar: długość min. 11 [cm], szerokość min. 6 [cm], wysokość min. 3,5 [cm] 5. rozdzielczość min. 800 DPI, 6. kolor: czarny | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**……………………………………………... |
| 10 | Listwa zasilająca   1. filtr przeciwprzepięciowy 2. dł. kabla min. 5 m 3. ilość gniazd min. 5 szt. typu „E” 4. obciążalność min.10A 5. Wtyk „unischuko” | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 11 | System operacyjny   1. system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski zdowngrade’owany do systemu Windows 7 Professional 64 bit Polski, przy czym Wykonawca wykona downgrade systemu (do Windows 7 Professional 64 bit Polski) w ramach dostawy i na swój koszt. W przypadku jeśli dostawca (oferent) do dystrybucji systemów operacyjnych używa techniki klonowania dysków, dostawca (oferent) zapewni unikalność identyfikatorów dostarczanych komputerów korzystając z metody wspieranej przez firmę Microsoft (np. sysprep). 2. zainstalowane niezbędne sterowniki 3. obudowa oklejona w widocznym miejscu naklejką licencyjną systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 12 | Serwis   1. Okres gwarancji >=36 miesięcy 2. Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy 3. Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych | | | | **Okres gwarancji:** …………………. **miesięcy**  **Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.**  **Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.** |
| 13 | Wymagania dodatkowe   * + - 1. Komputer skompletowany (zmontowany z podzespołów z „Tabeli 1”), gotowy do pracy       2. Każdy komputer zostanie oznaczony naklejką (na górze obudowy) własnym, unikalnym identyfikatorem (numerem seryjnym Wykonawcy) | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |

**Tabela 2. Monitory**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba [szt.]** | **Cena brutto** | **Producent, model**  **Monitor oferowany (podać)** |
| *1* | | *2* | *3* | *4 (kol. 2 x kol. 3)* | *5* |
| **Monitory LCD** | | …………..………… | 160 | …………………. |  |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | | | | **Producent**…………………………………………………...  **Model**……………..…………………………………………. |
| 1 | * 1. Przekątna ekranu min. 21,5" | | | |
| 1.2 Jasność >= 250 cd/m2 | | | |
| 1.3 Kontrast dynamiczny >= 10 000 000:1 | | | |
| 1.4 Rozdz. nominalna 1920x1080 (Full HD) | | | |
| 1.5 Format obrazu: 16:9 | | | |
| 1.6 Czas reakcji <= 5 ms | | | |
| 1.7 Wejście sygnału min. D-SUB, DVI-D | | | |
| 1.8 Podświetlenie LED | | | |
| 1.9 Otwory montażowe VESA 100 X 100 | | | |
| 1.10 Podstawa z możliwością zmiany kąta nachylenia | | | |
| 1.11 Typ matrycy (powłoka): matowa | | | |
| 1.12 Zasilanie: wbudowany AC 230 [V] 50 [Hz] | | | |
| 1.13 Akcesoria: kabel zasilający 230 [V] | | | |
| 1.14 Akcesoria: kabel sygnałowy | | | |
| 2 | Serwis   * 1. Okres gwarancji >=36 miesiący   2. Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy   3. Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych | | | | **Okres gwarancji:** ……………… **miesięcy.**    **Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.**  **Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.** |

**Tabela 3. Podzespoły komputerowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba [szt.]** | **Cena brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4 (kol. 2 x kol. 3)* |
| 1 | Procesor wersja BOX |  | 20 |  |
| Taki sam jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 2 | Płyta główna |  | 20 |  |
| Taka sama jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 3 | Pamięć RAM |  | 25 |  |
| Taka sama jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 4 | Pamięć RAM DDR3 |  | 20 |  |
| 4 GB (1x4096 MB) DDR3 min. 1600 MHz |  |  |
| 5 | Zasilacz ATX |  | 40 |  |
| Taki sam jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 6 | Dysk twardy |  | 40 |  |
| Taki sam jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 7 | Napęd optyczny  Taki sam jak w „Tabeli 1” |  | 30 |  |
| 8 | Klawiatura |  | 100 |  |
| Taka sama jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 9 | Mysz |  | 100 |  |
| Taka sama jak w „Tabeli 1” |  |  |
| 10 | System operacyjny |  | 30 |  |
| Microsoft Windows 7 Professional 64 bit Polski (nośniki + dołączone nalepki licencyjne) |  |  |
| 11 | Serwis (dotyczy tabeli nr 3, lp. 1÷9) | **Okres gwarancji:** …………………. **miesięcy**  **Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.**  **Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.** | | |
| 11.1 Okres gwarancji >=36 miesiące |
| 11.2 Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy |
| 11.3 Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych |

**Tabela 4. Komputery All-In-One**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | | **Cena jednostkowa brutto** | **Liczba [szt.]** | **Cena brutto** | **Producent, model, kod producenta** |
| *1* | | *2* | *3* | *4 (kol. 2 x kol. 3)* | *5* |
| **Komputery All-In-One** | | …………..…….. | 4 | …………..…….. | **Producent………………………………………...**  **Model……………………………………………..**  **Kod producenta…………………………………..** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | | | | **Podzespół/Parametr oferowany (podać)** |
| 1 | Procesor   1. o wydajności - minimum 6640 pkt. w teście cpubenchmark.net   (Wynik aktualny na 20.01.2017 r., patrz str. 9-12 – Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę procesor z załączoną poniżej tabelą). | | | | **Producent**…………………………………………  **Model**…………………………………………….. |
| 2 | Pamięć RAM   1. min. 8 GB DDR4 | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 3 | Dysk Twardy:   1. HDD 1TB | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 4 | Złącza:   1. min. 1 x RJ45 (karta sieciowa 1000/100/10 Mbps) 2. min. 4 x USB min. 2.0 3. min. 1 x HDMI/DisplayPort 4. złącze słuchawek (lub combo) 5. złącze mikrofonu (lub combo) | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 5 | Napęd optyczny:   1. nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa wraz z odpowiednim oprogramowaniem do nagrywania 2. z możliwością odtwarzania płyt 8 cm | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 6 | Ekran:   1. Przekątna ekranu min. 21” 2. Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 7 | Dodatkowe parametry:   1. Otwory montażowe VESA 100 X 100 2. Zasilanie AC 230 V 50 Hz | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 8 | System operacyjny   1. system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski 2. zainstalowane niezbędne sterowniki 3. obudowa oklejona w widocznym miejscu naklejką licencyjną systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski | | | | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 9 | Serwis:   1. Okres gwarancji >=36 miesiące 2. Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy 3. Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych | | | | **Okres gwarancji:** …………………. **miesięcy**  **Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.**  **Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.** |

**PassMark - CPU Mark**

**High End CPUs + High Mid Range CPUs - Aktualizacja 20 stycznia 2017 (pkt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz - 25236 | Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz - 9425 | AMD Opteron 4284 - 6660 | Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz - 5061 |
| Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz - 24201 | Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz - 9423 | Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz - 6648 | AMD A10-7860K - 5051 |
| Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz - 23070 | AMD Opteron 6376 - 9414 | Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz - 6641 | AMD Athlon X4 840 - 5036 |
| Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz - 22743 | Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz - 9405 | Intel Core i7-985 @ 3.47GHz - 6641 | Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz - 5031 |
| Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz - 22520 | Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz - 9391 | Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz - 6633 | Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz - 5024 |
| Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz - 22108 | Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz - 9388 | Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz - 6629 | AMD Phenom II X6 1055T - 5023 |
| Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz - 21957 | Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz - 9373 | Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz - 6627 | Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz - 5014 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz - 21954 | Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz - 9359 | Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz - 6625 | Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz - 5013 |
| Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz - 21951 | Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz - 9334 | Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz - 6622 | Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz - 5004 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz - 21670 | Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz - 9322 | Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz - 6619 | AMD A10-6800B APU - 4990 |
| Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz - 21652 | Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz - 9322 | Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz - 6603 | AMD A8-7670K - 4978 |
| Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz - 20663 | Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz - 9319 | Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz - 6597 | Intel Core i7-920 @ 2.67GHz - 4976 |
| Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz - 20226 | Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz - 9319 | Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz - 6586 | AMD FX-4320 - 4973 |
| Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz - 20043 | Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz - 9318 | Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz - 6585 | Intel Core i7-870S @ 2.67GHz - 4969 |
| Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz - 20006 | Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz - 9287 | AMD FX-8120 Eight-Core - 6577 | Intel Xeon X3450 @ 2.667GHz - 4968 |
| Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz - 19974 | Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz - 9283 | Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz - 6558 | Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz - 4950 |
| Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz - 19959 | Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz - 9260 | Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz - 6557 | Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz - 4941 |
| Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz - 19708 | Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz - 9245 | Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz - 6534 | AMD A8-7650K - 4930 |
| Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz - 19602 | Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz - 9242 | Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz - 6528 | Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz - 4928 |
| Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz - 18833 | Intel Core i7-990X @ 3.47GHz - 9210 | Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz - 6507 | Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz - 4923 |
| Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz - 18816 | Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz - 9152 | Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz - 6491 | Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz - 4921 |
| Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz - 18417 | AMD Opteron 6282 SE - 9116 | Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz - 6489 | Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz - 4896 |
| Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz - 17795 | Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz - 9097 | Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz - 6488 | AMD A10-6800K APU - 4895 |
| Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz - 17795 | Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz - 9090 | Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz - 6487 | Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz - 4895 |
| Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz - 17703 | Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz - 9089 | Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz - 6458 | Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz - 4886 |
| Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz - 17693 | Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz - 9084 | Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz - 6448 | Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz - 4884 |
| Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz - 17356 | Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz - 9079 | Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz - 6448 | Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz - 4875 |
| Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz - 16990 | Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz - 9069 | Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz - 6436 | AMD FX-770K Quad-Core - 4872 |
| Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz - 16921 | Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz - 9061 | Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz - 6434 | AMD Phenom II X6 1045T - 4868 |
| Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz - 16712 | Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz - 9051 | AMD Opteron 4280 - 6430 | AMD Opteron 6274 - 4865 |
| Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz - 16684 | Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz - 9039 | Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz - 6417 | Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz - 4857 |
| Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz - 16681 | AMD Opteron 6276 - 9011 | AMD Opteron 6174 - 6412 | AMD A8 PRO-7600B APU - 4839 |
| Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz - 16618 | Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz - 8991 | Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz - 6399 | AMD FX-4170 Quad-Core - 4821 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz - 16603 | AMD FX-8370 Eight-Core - 8968 | Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz - 6396 | Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz - 4809 |
| Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz - 16549 | Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz - 8956 | AMD Opteron 3380 - 6384 | Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz - 4799 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz - 16546 | AMD FX-8350 Eight-Core - 8937 | Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz - 6346 | Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz - 4789 |
| Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz - 16500 | Intel Core i7-980X @ 3.33GHz - 8928 | AMD FX-6300 Six-Core - 6342 | Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz - 4780 |
| Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz - 16415 | Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz - 8915 | Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz - 6263 | Intel Core i7-860S @ 2.53GHz - 4776 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz - 16341 | Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz - 8883 | Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz - 6250 | Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz - 4768 |
| Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz - 16320 | Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz - 8858 | Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz - 6245 | Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz - 4765 |
| Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz - 16161 | Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz - 8856 | Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 6231 | Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz - 4764 |
| Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz - 16125 | Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz - 8831 | Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz - 6229 | AMD PRO A12-8870E - 4743 |
| Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz - 16018 | Intel Core i7-980 @ 3.33GHz - 8825 | AMD FX-6130 Six-Core - 6215 | AMD Opteron 6128 - 4742 |
| Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz - 15994 | Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz - 8808 | Intel Core i7-975 @ 3.33GHz - 6201 | AMD Embedded R-Series RX-421BD - 4739 |
| Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz - 15969 | Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz - 8805 | Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz - 6195 | AMD Phenom II X6 1035T - 4728 |
| Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz - 15861 | Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz - 8793 | Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz - 6193 | Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz - 4722 |
| Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz - 15808 | Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz - 8786 | Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz - 6164 | AMD FirePro A320 APU - 4713 |
| Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz - 15497 | Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz - 8704 | Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz - 6123 | Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz - 4712 |
| Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz - 15201 | Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz - 8691 | Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz - 6122 | AMD Opteron 2435 - 4708 |
| Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz - 15012 | Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz - 8677 | Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz - 6115 | Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz - 4700 |
| Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz - 14975 | Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz - 8676 | Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz - 6105 | Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz - 4697 |
| Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz - 14614 | Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz - 8670 | Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz - 6104 | Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz - 4691 |
| Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz - 14523 | Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz - 8662 | AMD FX-6200 Six-Core - 6104 | Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz - 4690 |
| Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz - 14390 | Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz - 8652 | Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz - 6090 | Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz - 4680 |
| Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz - 14364 | Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz - 8628 | Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz - 6066 | Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz - 4679 |
| Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz - 14277 | Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz - 8612 | Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz - 6054 | Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz - 4677 |
| Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz - 14239 | Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz - 8608 | AMD FX-8100 Eight-Core - 6049 | AMD A10-6790K APU - 4652 |
| Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz - 14194 | Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz - 8593 | Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz - 6038 | Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz - 4651 |
| Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz - 14154 | Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz - 8556 | Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz - 6037 | Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz - 4647 |
| Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz - 14094 | Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz - 8517 | Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz - 6030 | Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz - 4646 |
| Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz - 14031 | Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz - 8488 | Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz - 6020 | Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz - 4642 |
| Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz - 13886 | Intel Core i7-970 @ 3.20GHz - 8485 | Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz - 6017 | Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz - 4639 |
| Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz - 13875 | Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz - 8484 | Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz - 5995 | AMD A10-5800K APU - 4631 |
| Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz - 13869 | Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz - 8478 | AMD Opteron 6234 - 5979 | AMD Opteron 6136 - 4631 |
| Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz - 13852 | Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz - 8473 | Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz - 5979 | Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz - 4630 |
| Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz - 13802 | Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz - 8454 | Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz - 5963 | AMD FX-7600P APU with AMD Radeon R7 Graphics - 4627 |
| Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz - 13735 | Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz - 8454 | Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz - 5945 | AMD FX-4300 Quad-Core - 4624 |
| Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz - 13634 | Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz - 8428 | Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz - 5939 | AMD A10-5800B APU - 4612 |
| Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz - 13569 | Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz - 8395 | Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz - 5935 | AMD FX-B4150 Quad-Core - 4611 |
| Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz - 13531 | Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz - 8367 | Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz - 5929 | Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz - 4605 |
| Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz - 13489 | Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz - 8349 | Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz - 5926 | AMD A10-6700 APU - 4604 |
| Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz - 13354 | Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz - 8302 | Intel Core i7-965 @ 3.20GHz - 5907 | Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz - 4591 |
| Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz - 13132 | Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz - 8294 | Intel Core i7-960 @ 3.20GHz - 5890 | Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz - 4582 |
| Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz - 13089 | Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz - 8241 | Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz - 5873 | AMD FX-4150 Quad-Core - 4579 |
| Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz - 13052 | Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz - 8239 | Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz - 5871 | AMD A8-6600K APU - 4577 |
| Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz - 12983 | Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz - 8234 | Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz - 5862 | AMD A10-9630P - 4562 |
| Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz - 12976 | Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz - 8196 | AMD FX-8140 Eight-Core - 5854 | AMD FX-670K Quad-Core - 4558 |
| Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz - 12847 | Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz - 8164 | Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz - 5838 | AMD Athlon X4 760K Quad Core - 4556 |
| Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz - 12844 | Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz - 8158 | Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz - 5836 | AMD Phenom II X4 975 - 4553 |
| Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz - 12809 | Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz - 8121 | AMD PRO A10-8850B - 5828 | Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz - 4551 |
| Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz - 12715 | Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz - 8112 | Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz - 5808 | Intel Core 860 @ 2.80GHz - 4550 |
| Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz - 12653 | Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz - 8109 | AMD Phenom II X6 1100T - 5798 | AMD Phenom II X4 980 - 4549 |
| Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz - 12587 | Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz - 8075 | Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz - 5785 | AMD A8-6500B APU - 4546 |
| Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz - 12544 | Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz - 8052 | Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz - 5778 | Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz - 4521 |
| Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz - 12381 | Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz - 8038 | AMD Opteron 6212 - 5776 | Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz - 4516 |
| Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz - 12332 | Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz - 8033 | Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz - 5768 | AMD Opteron 2431 - 4516 |
| Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz - 12277 | AMD FX-8320 Eight-Core - 8010 | AMD Opteron 3365 - 5765 | Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz - 4515 |
| Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz - 12030 | Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz - 7995 | AMD A10-7890K - 5758 | Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz - 4510 |
| Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz - 12028 | Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz - 7982 | Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz - 5742 | Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz - 4509 |
| Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz - 11960 | Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz - 7971 | Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz - 5738 | Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz - 4505 |
| Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz - 11779 | Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz - 7940 | AMD FX-6120 Six-Core - 5734 | Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz - 4500 |
| Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz - 11735 | Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz - 7933 | Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz - 5709 | AMD Athlon X4 750 Quad Core - 4492 |
| Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz - 11446 | Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz - 7930 | Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz - 5705 | AMD RX-427BB - 4468 |
| Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz - 11394 | Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz - 7929 | Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz - 5701 | Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz - 4453 |
| Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz - 11340 | Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz - 7868 | Intel Core i7-880 @ 3.07GHz - 5697 | Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz - 4440 |
| Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz - 11333 | Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz - 7850 | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz - 5697 | Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz - 4428 |
| Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz - 11201 | AMD Opteron 6328 - 7813 | AMD PRO A10-9700 - 5693 | AMD Phenom II X4 B70 - 4426 |
| Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz - 11186 | Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz - 7812 | Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz - 5680 | Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz - 4424 |
| Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz - 11176 | Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz - 7764 | Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz - 5674 | Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz - 4420 |
| Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz - 11170 | Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz - 7760 | AMD A12-9800 - 5667 | AMD Opteron 4184 - 4418 |
| Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz - 11149 | Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz - 7759 | AMD PRO A10-8750B - 5653 | Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz - 4414 |
| Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz - 11104 | AMD FX-8370E Eight-Core - 7751 | AMD Athlon X4 880K - 5649 | Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz - 4404 |
| Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz - 11035 | Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz - 7736 | AMD Phenom II X6 1090T - 5644 | AMD Phenom II X4 970 - 4391 |
| Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz - 10987 | AMD FX-8310 Eight-Core - 7729 | AMD A10-8850 - 5634 | AMD A8-6500 APU - 4388 |
| Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz - 10973 | Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz - 7725 | Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz - 5630 | Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz - 4387 |
| Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz - 10892 | Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz - 7717 | AMD A10 PRO-7850B APU - 5614 | Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz - 4380 |
| Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz - 10868 | Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz - 7687 | Intel Core i7-950 @ 3.07GHz - 5611 | Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz - 4363 |
| Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz - 10573 | AMD FX-8300 Eight-Core - 7623 | Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz - 5604 | Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz - 4358 |
| Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz - 10502 | AMD FX-8150 Eight-Core - 7617 | AMD A10-9700 - 5568 | Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz - 4355 |
| Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz - 10489 | Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz - 7599 | Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz - 5565 | Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz - 4353 |
| Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz - 10440 | Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz - 7597 | Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz - 5555 | Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz - 4351 |
| Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz - 10425 | Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz - 7596 | Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz - 5542 | Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz - 4350 |
| Intel Core i7-3740 @ 3.40GHz - 10408 | Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz - 7582 | AMD A10-7870K - 5517 | Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz - 4350 |
| Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz - 10400 | Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz - 7575 | AMD A10-7850K APU - 5512 | Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz - 4348 |
| Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz - 10380 | Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz - 7574 | Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz - 5507 | Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz - 4332 |
| Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz - 10350 | Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz - 7542 | AMD Athlon X4 860K - 5498 | AMD A8-5600K APU - 4327 |
| Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz - 10281 | Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz - 7521 | AMD PRO A8-8650B - 5494 | Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz - 4325 |
| AMD FX-9590 Eight-Core - 10279 | Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz - 7507 | AMD Athlon X4 845 - 5493 | Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz - 4314 |
| Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz - 10277 | AMD Opteron 6366 HE - 7503 | Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz - 5484 | Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz - 4304 |
| Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz - 10252 | AMD FX-8320E Eight-Core - 7482 | Intel Core i7-875K @ 2.93GHz - 5476 | Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz - 4299 |
| Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz - 10251 | Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz - 7474 | Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz - 5473 | Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz - 4296 |
| Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz - 10205 | Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz - 7466 | Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz - 5469 | Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz - 4295 |
| Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz - 10198 | Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz - 7462 | Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz - 5464 | Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz - 4294 |
| Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz - 10186 | Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz - 7456 | Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz - 5464 | Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz - 4292 |
| Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz - 10182 | Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz - 7444 | Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz - 5451 | Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz - 4285 |
| Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz - 10115 | Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz - 7411 | Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz - 5441 | Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz - 4275 |
| Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz - 10093 | Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz - 7384 | Intel Core i7-870 @ 2.93GHz - 5428 | Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz - 4272 |
| AMD Opteron 6380 - 10082 | Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz - 7379 | Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz - 5426 | Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz - 4265 |
| Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz - 10081 | Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz - 7375 | Intel Core i7-940 @ 2.93GHz - 5426 | AMD PRO A12-8800B - 4262 |
| Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz - 10067 | Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz - 7362 | Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz - 5426 | Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz - 4254 |
| Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz - 10049 | Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz - 7348 | AMD A10 PRO-7800B APU - 5424 | Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz - 4249 |
| Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz - 10036 | AMD Opteron 6238 - 7316 | Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz - 5416 | Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz - 4246 |
| Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz - 10034 | Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz - 7312 | AMD Phenom II X6 1075T - 5398 | Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz - 4243 |
| Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz - 10029 | Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz - 7299 | Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz - 5398 | AMD Phenom II X4 965 - 4231 |
| Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz - 10028 | Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz - 7208 | AMD FX-6100 Six-Core - 5397 | AMD PRO A12-9800B - 4230 |
| Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz - 10002 | Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz - 7198 | Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz - 5369 | AMD Athlon X4 750K Quad Core - 4228 |
| Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz - 9999 | Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz - 7197 | AMD Opteron 4332 HE - 5369 | Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz - 4219 |
| Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz - 9986 | Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz - 7190 | AMD A8-8650 - 5359 | AMD Athlon II X4 559 - 4213 |
| Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz - 9974 | Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz - 7148 | AMD Opteron 6164 HE - 5351 | Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz - 4212 |
| Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz - 9925 | Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz - 7143 | Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz - 5339 | Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz - 4211 |
| Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz - 9918 | Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz - 7139 | AMD FX-870K Quad Core - 5321 | AMD Phenom II X4 B99 - 4206 |
| Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz - 9914 | Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz - 7134 | AMD PRO A8-9600 - 5309 | AMD FX-4200 Quad-Core - 4205 |
| Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz - 9874 | Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz - 7133 | Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz - 5302 | AMD FX-8800P - 4204 |
| Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz - 9858 | Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz - 7133 | AMD FX-4330 - 5297 | Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz - 4203 |
| Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz - 9854 | Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz - 7068 | Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz - 5282 | Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz - 4203 |
| Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz - 9828 | Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz - 7065 | AMD Opteron 3280 - 5271 | Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz - 4202 |
| Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz - 9805 | Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz - 7055 | AMD FX-4350 Quad-Core - 5264 | AMD A10-5700 APU - 4197 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz - 9798 | Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz - 7054 | Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz - 5262 | Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz - 4178 |
| Intel Core i7-995X @ 3.60GHz - 9791 | Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz - 7052 | Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz - 5252 | AMD Phenom II X4 B65 - 4177 |
| Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz - 9783 | Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz - 7051 | Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz - 5247 | AMD FX-4130 Quad-Core - 4151 |
| Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz - 9779 | Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz - 7050 | Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz - 5226 | Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz - 4143 |
| Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz - 9751 | Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz - 7024 | AMD Athlon X4 870K - 5219 | AMD FX-9800P - 4140 |
| Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz - 9737 | Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz - 7021 | Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz - 5216 | Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz - 4137 |
| Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz - 9721 | Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz - 7002 | Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz - 5204 | Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz - 4130 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz - 9715 | Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz - 6996 | Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz - 5202 | Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz - 4127 |
| Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz - 9712 | Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz - 6980 | Intel Core i7-930 @ 2.80GHz - 5198 | Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 4122 |
| Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz - 9681 | AMD FX-6350 Six-Core - 6952 | Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz - 5195 | Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz - 4117 |
| Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz - 9674 | Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz - 6939 | AMD A10-7700K APU - 5179 | Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz - 4106 |
| Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz - 9671 | Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz - 6924 | AMD Phenom II X6 1065T - 5170 | Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz - 4099 |
| Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz - 9629 | Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz - 6878 | Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz - 5166 | AMD FX-7600P - 4097 |
| AMD Opteron 6287 SE - 9595 | Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz - 6838 | AMD PRO A10-9700E - 5164 | Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz - 4086 |
| Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz - 9585 | Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz - 6836 | AMD A10-8750 - 5163 | AMD Phenom II X4 B60 - 4085 |
| Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz - 9551 | Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz - 6831 | AMD A8-7600 APU - 5151 | AMD PRO A10-8730B - 4075 |
| Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz - 9547 | Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz - 6829 | Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz - 5147 | Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz - 4057 |
| AMD FX-9370 Eight-Core - 9501 | Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz - 6822 | Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz - 5143 | AMD FX-4100 Quad-Core - 4037 |
| Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz - 9496 | Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz - 6813 | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz - 5094 | Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz - 4037 |
| Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz - 9484 | Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz - 6779 | Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz - 5094 | Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz - 4035 |
| Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz - 9473 | Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz - 6766 | AMD FX-9830P - 5088 | Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz - 4033 |
| Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz - 9470 | Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz - 6750 | AMD A10-7800 APU - 5085 | Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz - 4033 |
| Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz - 9466 | AMD Opteron 6272 - 6748 | Intel Core i7-860 @ 2.80GHz - 5070 | Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz - 4027 |
| Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz - 9459 | Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz - 6698 | Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz - 5065 | Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz - 4023 |